**广元市中心医院消供中心纯水设备维保方案**

**（一）、纯水设备的维修、维护服务内容**

（1）对消毒供应中心纯水机Waters-2000+1000S进行维保维护；确保设备水机每日正常运行，严格执行国家相关的法律、法规和相关行业标准，提供耗材与原设备匹配，如耗材标准不达标，需按科室提出的需求更换耗材直至设备水质正常。

（2）设备水质按标准达临界点时工程师需上门更换相对应的耗材，定期免费巡检维修设备，耗材明细如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **名称** |
| 1 | 活性炭 |
| 2 | 软化树脂 |
| 3 | 保安滤芯 |
| 4 | 反渗透膜（进口） |

（2）维保期限：1年

 **（二）、纯水设备年维护、保养要求**

（1）每季度1次对科室纯水系统进行现场维护巡检

（2）24小时接听报修电话，设备在日常使用过程中出现故障或水质不合格， 在采购人发出报修后30分钟响应，需上门处理的， 常规情况4小时赶到现场，紧急情况2小时内赶到现场。

1. 具备应急预案，当科室出现纯水设备跑冒滴漏、水质电导超标、检测达到干预水平等情况，提前制定一套紧急处理方案，规定应急联络方法，准备应急物资，必要时定期进行应急演练。

（4）提供耗材与原设备匹配，质量不低于原机耗材，如水质不合格，需按科室提出的需求更换耗材等直至水质合格。

**（三）、水质要求**

更换耗材后，确保设备水质达到消毒供应中心用水标准 WS310.1/2/3-2016 标准要求，

严格执行国家相关的法律、法规和相关行业标准，如水质不合格，需按科室提出的需求更换耗材等直至水质合格。未明确的质控管理要求，按照四川省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。