汇聚备份交换机采购项目建设需求
（一）采购数量：3台。
（二）服务内容
★1.整机接口≥48个100/1000BASE-X SFP（不含复用口），≥4个10G/1G BASE-X SFP+端口，≥1个slot扩展插槽。
★2.交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥670Mpps（若官网有A/B值，以A值为准）。
▲3.冗余设计：配置双电源、双风扇，支持热插拔。
4.MAC地址表≥160K，路由表容量≥64K，ARP表≥32K；
5.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、IS-IS，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-IS V6，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由（PBR）。
6.支持IGMP v1/v2/v3、MLD v1/v2，支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM，支持MSDP，支持MBGP（含IPv6）。
▲7.支持二、三层VxLAN，支持EVPN；
▲8.支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠，支持远程堆叠，最大堆叠台数≥4台，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预。
▲9.支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms。
10.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
11.支持PTP精确时间同步协议（基于1588v2、802.1AS、ST2059-2和AES67-2015协议），中标后提供带有“CNAS或CMA或CAL”标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。
[bookmark: _GoBack]12.支持iNQA流量监控技术，实时检测网络故障，中标后提供带有“CNAS或CMA或CAL”标识的检测报告复印件并加盖投标人公章；
13.每台交换机配置1根3米万兆堆叠线缆，3台共3根；共配置48个原厂千兆单模光模块（传输距离≥10km，LC接口，波长1310nm）。
14.产品资质：提供工信部电信设备进网许可证复印件。
▲15.质保期：提供不少于3年制造商质保（自最终验收合格之日起），质保期内免费更换故障部件、提供固件升级。
16.安装调试：供应商须指派所投产品制造商认证工程师提供现场安装调试服务，提供认证证书复印件及服务承诺函（加盖公章）。
17.投标产品须为原厂全新正品，非OEM或贴牌，支持官方渠道验证。
▲18.所投交换机须与我院现有核心交换机（H3C/华为等品牌）实现标准协议层兼容，支持VLAN、生成树、链路聚合、OSPF等功能的正常互通。
（三）服务响应及售后保障
★1.服务响应：提供7×24小时免费技术支持热线，响应时间≤15分钟。远程无法解决的，工程师到达现场时间：医院所在城市内≤4小时，四川省内其他区域≤8小时。因交通等不可抗力需提前告知并协商。提供远程技术支持服务（远程排查、远程配置、技术咨询等）。
2.培训服务：提供现场操作培训，涵盖设备配置、堆叠管理、VLAN划分、常见故障排查等，并提供电子及纸质培训资料，确保甲方相关操作人员培训后能够独立完成日常运维操作。
3.升级服务：质保期内免费提供固件升级、安全补丁更新。升级操作须提前告知医院，并安排在夜间或经医院同意的业务低峰期。
4.备件先行服务：关键部件（电源、风扇、端口板等）故障确认后，备件送达时间≤24小时。
▲5.季度巡检：质保期内每季度提供一次现场巡检，提交巡检报告（含设备状态、日志分析、优化建议）。

