2026年度相关信息设备(硬件)采购项目相关要求
一、技术参数及性能指标要求
	序号
	标的名称
	技术参数与性能指标
	数量
	单位

	1
	台式计算机
	★1、处理器：采用近三年发布的主流处理器，物理核心数≥10、线程数≥16、主频≥2.5GHz、最大频率≥4.6GHz、末级缓存容量≥20MB。
★2、内存：配置容量≥16GB DDR4内存、内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥128GB。
▲3、主板：主板提供≥1个PCIE 5.0x16 、≥1个PCIE x1、≥3个M.2 接口、≥3个SATA 接口、≥2个内存槽位，主板集成安全机制，能在系统死机状态下自动重启系统确保机器正常运行（可在BIOS中开关），（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）。
★4、存储设备：固态硬盘≥512G x 1个、存储形态M.2 PCIe NVME。
5、显卡：集成显卡。
6、显示设备：显示屏尺寸≥23.8英寸、分辨率≥1920×1080、屏占比≥91%、对比度≥3000:1、亮度≥300nit、响应时间≤4ms。
[bookmark: _GoBack]7、网络设备:有线网卡数量≥1、集成10/100/1000M自适应有线以太网卡、配置≥1个内置M.2 WiFi接口，可选独立2.5G网卡。
8、外部接口：≥11个USB接口（其中不少于9个USB 3.2，后置不少于一个Type-C接口）、视频接口数量≥2个(其中HDMI2.1接口和DP1.4接口分别不少于1个)、RJ45接口≥1个、音频接口数量≥5个。
9、整机：机箱体积不大于15L，支持键盘开机；。
10、电源：电源功率≥200W，且电源通过80PLUS认证，能源转化效率≥92%。
11、操作系统和安全系统：出厂预装正版操作系统。
12、其他要求：所投台式计算机其他参数需满足《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》中加*指标要求（CPU、操作系统符合安全可靠测评除外）。
	110
	台

	2
	便携式计算机
	★1、中央处理器（CPU）：物理核心数≥8核心、线程数≥12线程最高主频≥4.6GHz、末级缓存≥12MB。
★2、内存：≥16GB 内存，标配双内存插槽，最大支持32G。
★3、硬盘：≥512G固态硬盘x1个，存储形态M.2 PCIe NVME，支持双SSD扩展。
★4、显示屏：显示屏尺寸≥14英寸、分辨率≥1920x1080、屏占比≥91%、显示屏色域≥100% sRGB、显示屏亮度≥300 尼特。
5、摄像头：≥1个、分辨率≥1280x720、支持物理隐私保护开关。
6、扬声器：≥2个。
7、网络设备：802.11 AX无线网卡（支持WIFI6协议，蓝牙5.2协议） 。
8、外部接口：≥2个 USB TYPE-C 3.2 Gen2接口、≥2个USB TYPE-A接口（其中1个支持PowerUSB）、HDMI接口、耳麦二合一接口、RJ45接口。
9、电池：额定能量≥55Wh。
10、整机重量＜1.3KG（含电池）、整机厚度＜17mm、A/D面铝合金材质。
11、指纹：指纹电源二合一识别器，分辨率≥160x160。
12、操作系统和软件：出厂预装正版操作系统。
13、文件管理：支撑多端设备的共享（设备应用跨屏、同一套键鼠操作多台设备拓展屏幕、共享文件、流式传输内筒、跨终端文件管理）。
14、其他要求：所投便携式计算机其他参数需满足《便携式计算机政府采购需求标准(2023年版)》中加*指标要求（CPU、操作系统符合安全可靠测评除外）。
	24
	台

	3
	平板式计算机
	★1、处理器：物理核心数≥8核心、主频≥2.2GHZ、最高主频≥3.35GHZ。
★2、存储容量：RAM≥12GB LPDDR5X ；ROM≥256GB UFS4.0。
3、操作系统：Android 14及以上。
★4、屏幕：电容式多点触控（10点）IPS屏，屏幕尺寸≥12.7英寸、屏幕分辨率≥2940X1840、屏占比≥87%、机身厚度≤6.9mm、色域≥DCI-P3、亮度≥400nits、帧率≥144Hz。
5、摄像头：前置≥800万像素FF摄像头，后置≥1300万像素AF摄像头+闪光灯。
6、电池：≥10200mAh，续航时间≥15小时、支持QC3.0+PD3.0/45W快充。
★7、网络：支持双频WiFi6E、全网通5G,兼容国内运营商主流频段。
8、蓝牙：蓝牙5.3及以上。
9、接口：Type C 3.2 Gen1、TF、3 POGO PIN、DP out。
10、其它：支持人脸识别、支持指纹解锁，符合《GB/T 35273—2017 信息安全技术个人信息安全规范》。
	2
	台

	4
	图文工作站
	★1、中央处理器（CPU）：物理核心数≥8、线程数≥12、主频≥2.2GHz、末级缓存容量≥12MB。
★2、内存：内存容量≥16GB、双内存插槽最大支持32GB内存。
★3、存储：硬盘容量≥512GB、存储形态M.2 PCIe NVME。
4、外部接口：不少于6个USB 3.0 Type-A接口、不少于1个USB 3.0 Type-C接口、无线网卡、千兆网卡、HDMI 1.4、DP 1.2。
★5、安装方式：供应商需承诺产品完全适配“手术间读片显示器”挂墙后背挂使用，重量≤1.5KG,尺寸≤195(L)*180(W)*420(H)mm。
	4
	台

	5
	A4黑白打印机
	1.打印、复印、扫描。
2.打印速度≥20ppm。
3.首页输出时间≤8.3s。
4.打印分辨率≥1200×1200dpi。
5.扫描软件支持的文件格式：PDF、JPG、TIFF、PNG、BMP。
6.月打印负荷≥10000页。
7.内存≥128MB。
8.处理器≥600MHz。
9.标配高速USB2.0。
10.耗材类型：鼓粉一体。
11.兼容统信、麒麟等国产操作系统。
12.支持自动开关机功能。
13.支持ID一键复印功能。
	23
	台

	6
	条码打印机/票据打印机1
	1.分辨率: ≥203 dpi/每毫米 8 点; ≥300 dpi/每毫米 12 点（可选）。
2.内存: ≥8 MB。
3.闪存：≥16 MB SDRAM。
4.打印宽度：≥104 毫米 (203 dpi); ≥ 106 毫米 (300 dpi)。
5.打印速度：≥152 毫米 (203 dpi)/秒；≥127 毫米 (300 dpi)/秒。
6.接口类型:USB2.0接口。
7.蓝牙4.1。
8.802.11ac WI-FI。
	18
	台

	7
	条码打印机/票据打印机2
	1.产品类型：通用点阵击打式打印机。
2.打印方向：双向/单向逻辑查找。
3.打印宽度：80列。
4.打印针数：24针。
5.可靠性：打印头寿命：4亿次/针。
6.打印速度：中文≥260汉字/秒 。
7.纸张宽度：单页纸：76-267mm。
8.色带性能：1000万字符（带有色带卡扣）。
9.复写能力：7份（1份原件+6份拷贝）。
10.打印厚度：≥0.58mm。
11.MTBF：≥20000小时。
12.缓冲容量:≥8M;
13.接口类型:USB2.0接口，以太网接口（选配）。
14.整机保修三年（包含打印头）。
	3
	台

	8
	碎纸机
	1.碎纸张数: 自动160张/手动12张(70g/m2A4)。
2.可碎介质:纸、信用卡、订书针、回形针、光盘。
3.碎纸速度: 碎纸速度:≤1.8m/min。
4.纸宽度: 220mm。
5.碎纸箱容积：≥23L。
6.保密等级：4级。
	2
	台

	9
	复印机
	1.基本功能：双面复印，双面网络打印，彩色扫描。
2.复印/打印速度：≥55张/分钟。
3.启动时间：≤20秒。
4.首张输出时间：≤4.3秒。
5.网络打印: 标配千兆以太网可实现1000Mbps网络打印，支持PS打印驱动。
6.核心平台：CPU主频≥双核1.8GHz。
7.内存≥6GB。
8.存储：标配128G SSD，可扩充至640GB。
9.复印分辨率支持2400×600dpi(平滑处理)。
10.打印分辨率支持3600×1200dpi（平滑处理）。
11.标配U盘打印及预览。
12.操作面板：中文彩色液晶触控操作面板。
13.彩色液晶触摸面板≥10.1英寸。
14.装纸容量：≥1200张，单一纸盒容量≥550张，旁路≥100张。
15.支持300g厚纸输出。
16.支持1.2米长纸打印（≥305×1200mm）。
17.纸盒支持A3+纸张（≥320×460mm）。
18.墨粉寿命，可根据用量选择2种不同容量墨粉，最大粉容量≥3.98万印。
19.支持国产操作系统。
	2
	台

	10
	多功能一体机
	1.包含功能：打印、复印、扫描、传真。
2.控制面板≥2.7 英寸触摸屏。
3.打印速度≥33 页/分钟（单面）。
4.打印速度≥20页/分钟（双面）。
5.首页输出时间≤7秒。
6.打印分辨率≥1200dpi×1200dpi。
7.打印负荷≥50000页/月。
8.自动双面打印。
9.打印语言包含：PCL5c；PCL6；PS；PCLmS；PDF；URF；PWG；PCLm。
10.复印速度≥ 33份/分钟。
11.扫描速度：黑白≥19 页/分钟。
12.扫描速度：彩色≥ 8 页/分钟。
13.扫描仪规格：平板，自动ADF。
14.传真内存≥500页。
15.处理器速度≥800 MHz。
16.内存≥512 MB。
17.连接：高速 USB 2.0；10/100Mbps。
18.以太网；无线 802.11b/g/n、双频 2.4GHz/5GHz；BLE 。
19.纸盒：250页进纸盒，50页自动进纸器（ADF），150页出纸盒。
20.耗材类型：鼓粉一体。
21.安全性管理：有密码保护的网络嵌入式 Web 服务器。
	6
	台

	11
	高拍仪
	1.分辨率：≥1000 万像素。
2.光源扫描仪机身内部的灯管，与步进电机自成一体，自带LED光源。
3.色彩：24位。
4.扫描速度：＜1.5s。
5.扫描介质：CMOS成像。
★6.兼容性：与医院现有无纸化病案系统适配，无需安装驱动。（提供承诺函并加盖电子签章）
7.接口：USB2.0。
8.电源：外接适配器，输入100-240V，50/60Hz；输出9V/2A。
	8
	台

	12
	手术间读片
显示器
	★1、显示尺寸：≥43寸4K 最大分辨率：≥3840*2160@60Hz、亮度：≥450cd/m²、对比度：≥1500:1、灰阶响应时间：≤8ms、刷新率：≥60Hz。
2、接口：1个HDMI2.0接口，1个AUDIO out(3.5mm)15接口，1个USB2.0接口，1个LAN接口，1个CONSOLE接口，1个RALAY IN接口，1个RELAY OUT接口，1个RS485接口。
3、显示单元支持4 比 3、 16 比 9、点对点等比例显示。
▲4、最大支持20路1080P、25fps、2Mbps 码流的取流和解码显示。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）。
▲5、图像显示完整性，无噪点、无花屏、无闪屏、无漏光。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）。
	4
	台

	13
	手写签名板(有线)
	1.手写签名采集：通过显示屏签名板采集签名笔迹。
2.指纹采集：集成指纹采集模块。
3.显示屏尺寸：屏幕显示≥10.1英寸。
4.产品符合电子认证业务的合规性和安全性要求，内含密码芯片，具备国产密码算法SM2、SM3、SM4，且密码芯片符合国密安全性要求。
5.提供对签署文件进行电子签名，采用第三方数字认证机构颁发的证书，确保签名的合法性、完整性。
6.提供手写签名笔迹采集，通过显示屏采集签名人签字笔迹，并支持PDF签名笔迹查询回放。
7.提供行为证据采集，通过指纹仪采集指纹或摄像头拍照，形成签名行为的证据。
★8.支持与医院已部署的患者签名系统进行对接，获取待签名数据，完成手写数字签名，对接过程中产生的所有改造费用，由投标人承担。（提供承诺函并加盖投标人电子签章）
9.含一年签名认证服务费。
	6
	台

	14
	手写签名板(无线)
	1.系统内存≥2GB，存储空间≥16GB。
2.显示屏：屏幕显示≥10.1英寸，分辨率≥1280×800。
3.产品符合电子认证业务的合规性和安全性要求，内含密码芯片，具备国产密码算法SM2、SM3、SM4，且密码芯片符合国密安全性要求。
4.支持展示待签人员列表和待签份数，展示的卡片信息如住院号、性别、年龄等内容支持动态配置。
▲5.支持展示待签文书列表和该文书的状态信息，状态包括是否含有批注、是否缓存、是否更新等内容，文书信息包括文档名称、编号和推送日期。（提供功能截图并加盖投标人电子签章）
6.支持已签人员和已签文书管理，可查看已签人员的文书和详细签署内容。
7.支持本地缓存和签署失败文书左右分布方式可视化展示，本地缓存文书支
持删除；签署失败文书支持一键全部重新上传。
▲8.支持手写签名笔记采集，通过显示屏采集签名人签名笔迹并实现电子签名；支持采集签名人生物信息，包括指纹信息和人像信息，形成签名行为证据链，采集人像时支持人像检测，采集到有效的人像才可采集成功。（提供功能截图证明并加盖电子签章）
9.支持批注功能，可一键抄录和手写抄录两种模式，一键抄录模式支持一键录入批注内容，抄写模式支持单字手写批注内容。
10.支持画板功能，可对文书任意位置进行标注、画、写，可撤销和清空。
★11.支持与医院已部署的患者签名系统及电子病历移动签署系统进行对接，获取待签名数据，完成手写数字签名，对接过程中产生的所有改造费用，由投标人承担。（提供承诺函并加盖投标人电子签章）
12.含一年签名认证服务费。
	16
	台

	15
	服务器1
	1.机架式服务器，高度≥2U，含上架导轨。
★2.处理器：配置≥2颗处理器，单颗核数≥16核、主频≥2.8GHz，支持第五代Intel 至强可扩展系列处理器 ，单颗多达65个核心，最大功率385W。
★3.内存：配置≥384GB DDR5内存，最高速率≥5600MT/s，内存插槽≥32个。 
★4.硬盘：配置480GB SATA SSD≥2块，960GB NVME SSD≥1块，3.84TB NVME SSD≥1块，8TB SATA HDD≥6块。
5.配置≥1个12Gbps SAS 阵列卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，缓存≥2GB，支持缓存数据保护且后备保护不受时间限制。
6.接口：配置≥1个千兆管理接口，千兆接口≥4个，10Gb SFP+接口≥6个（含多模光模块）。
7.配置≥1300W双电源，冗余风扇。
8.支持检测BMC存在的安全隐患。可集中展示帐号和应用服务（如证书有效期）等安全配置状态，及时识别BMC安全配置的风险。 当检测到风险时，可以查看详细信息和建议提高系统的安全性。 
9.可通过BMC配置BIOS性能模板，实现利用预配置的配置文件自动调优服务器内部资源，以应对≥10种不同的业务场景，如虚拟化、低时延、节能等。
10.BMC支持监控主机状态进程信息，可实现对主机当前状态的持续时间、部件隔离情况、发生过的故障数量等信息进行监控。
11.服务器支持智能温度监控，具备支持以图形化形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域。
★12.支持纳入现有超融合集群实现统一管理（现有超融合集群采用KVM架构开发，并融合OpenStack的云管理与Ceph的存储）。投标人承诺所投设备支持与采购人现有超融合系统对接，并实现超融合集群统一管理和维护，实现集群内HA功能、虚拟机迁移、创建、删除、备份等功能，实现集群内分布式存储统一管理和维护。若投标人提供的超融合产品无法与已有的产品实现对接投标人可采用定制开发或第三方工具实现上述功能，实现该功能所产生的费用由投标人自行承担。（提供承诺函并加盖投标人电子签章）。配置要求：配置≥2颗CPU超融合管理平台授权许可，配置≥2颗CPU计算虚拟化授权许可，配置≥2个CPU的存储虚拟化授权或满足使用需求的容量授权。
▲13.平台软件应支持使用一键鼠标按钮分析虚拟机、主机历史资源使用情况，提供规划决策数据支撑。支持使用一键鼠标按钮分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力，提升资源利用率，保障投资。（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”或CNAS标识的检测报告及检测结果截图页并加盖投标人电子签章）。
▲14.平台软件应支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态。（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”或CNAS标识的检测报告及检测结果截图页并加盖投标人电子签章）。
▲15.平台软件应支持主机角色灵活划分，可以指定主机角色为存储型、计算型、超融合型，同一个集群内三种类型主机可以任意组合，满足用户各种应用场景，并更好的应对用户资源使用不均衡的情况下对资源的灵活扩容。（提供软件界面截图并加盖投标人电子签章）。
▲16.平台软件应支持为减少数据重构过程中对业务的影响，磁盘或者节点故障之后无需人工干预，数据在集群内硬盘的剩余空间中自动重构，所有硬盘并发重构，提升重构效率，可以做到 <=15min/TB。（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”或CNAS标识的检测报告及检测结果截图页并加盖投标人电子签章）。
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	服务器2
	1.规格：2U标准机架式服务器。
★2.处理器：配置≥2颗CPU，每颗CPU物理核心数≥32核，每颗CPU基础主频≥2.6GHz。
★3.内存：≥256G DDR4内存。
★4.存储：≥2块480G SSD硬盘，≥2块3840G SSD硬盘。
★5.Raid：独立RAID卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60，缓存≥2G。
6.I/O扩展槽： 最大可扩展8个PCIe 4.0槽位。
7.网络：配置≥4个千兆网口，≥4个25GE光口含多模光模块、。
★8.显卡：配置≥2张国产推理加速卡；支持主流深度学习框架；单卡显存≥96G；单卡算力≥280 TOPS INT8。（须提供所投国产推理加速卡品牌型号参数页、算力显存规格说明、原厂资质或检测证明等相关佐证材料，确保参数真实达标、原厂正品可溯源）。
9.电源：配置冗余电源，单电源功率≥1500W。
10.风扇：最大支持4个，支持N+1冗余。
11.环境温度：长期工作环境温度支持5-40度。
12.管理功能：服务器管理芯片属于在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片。
13.除以上加★号的技术参数与性能指标外，所投标的服务器必须满足《财政部 工业和信息化部关于印发<通用服务器政府采购需求标准(2023年版)>的通知》(财库(2023)33号)的附件“通用服务器政府采购需求标准(2023年版)”中全部加*指标要求(操作系统除外)。
	1
	台



2、 其他要求：
★服务要求：台式计算机、便携式计算机。
原厂免费（含上门）服务周期（含换件和维修）不小于 3 年；设备出厂6年内客户可通过400要求原厂免费提供该机器的环保处置服务，并提供《资产环保处置证明》；当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则赠送延迟日数对应的月度延保服务；在维保时间内，承诺将提供1次尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数。全部服务内容可通过原厂官网使用主机序列号查询（提供承诺函加盖投标人鲜章，交货时通过主机序列号官网查询核实）。
★要求投标人提供2名具有计算机相关专业的技术人员驻场服务1年，工作时间与医院作息时间一致，节假日期间服从信息科安排值班，驻场人员不得随意更换，不得随意离开工作岗位，如需离开必须向信息科负责请假，供应商提供承诺函及人员证书（IT服务工程师、智能化系统工程师、或（高级）信息化工程项目经理认证证书）。


