广元市中心医院精麻药品监控设备采购项目要求
（一）监控摄像头
1.数量：5台；
2.参数要求：
[bookmark: OLE_LINK1]产品类型：400 万红外定焦海螺（半球）网络摄像机；
供电：DC12V / 支持 802.3af PoE ；
图像传感器：1/3 英寸 CMOS，逐行扫描；
最大分辨率：2688×1520@25fps；
镜头：定焦 2.8mm，固定光圈 F1.6，M12 接口；
安全：支持视频加密、账号密码权限管理；
红外夜视：红外补光，红外最大照射距离 30m；
最低照度：彩色 0.002Lux，黑白 0.0002Lux；
防护等级：IP67 防尘防水；
外壳：海螺塑料外壳；
供电协议：支持 ONVIF、HTTP、TCP/IP、RTSP。
（二）POE交换机
1.数量：3台；
2.参数要求：
端口规格：共 5 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 千兆电口；其中 4 个端口支持 POE 供电，剩余 1 口作为千兆上联口。
（三）硬盘录像机（科室要求储存180天，需要31-62T左右，医院现在没有空间可够使用）
1.数量：1台；
2.参数要求：
    支持WEB、本地GUI界面操作；
支持最大64路网络视频接入；
支持前后智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构
化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检、精准检索；
支持8个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T，
可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10等各种数据保护模式；
支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）；
支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；
可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；
支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265；
支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储；
支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；
支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式；
支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持智能动检、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球
支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片；
支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储；
支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示；
支持文搜功能，可通过文字语义描述快速检索目标对象或内容；
支持文本布控功能，可通过文字语义描述布控目标对象或内容，触发报警时可联动录像、抓图、蜂鸣报警、轮巡、云台联动及日志记录；
需配备64T监控专用硬盘。
（4） 辅材
提供安装所需网线、电源、水晶头、线管、固定件等全套辅材。
[bookmark: _GoBack]（五）需要原厂协议接入我院现有监控平台。

