**项目质量要求和及商务要求**

采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商在响应中应全部满足，否则按无效投标处理。

（一）项目要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量（套） | 技术参数 |
| 1 | 麻醉服外套 | 全型号（紫色） | 100 | 1.纤维含量:聚酯纤维:65%±5% 、棉:35%±5% 2.经向密度(根/10cm):≥510、纬向密度(根/10cm):≥275 3.经纱支数:32s±2 、纬纱支数: 32s±2  4.耐摩擦色牢度:湿摩(经向) :≥4级、湿摩(纬向) :≥4级  5.耐摩擦色牢度:干摩(经向) :≥4级、干摩(纬向) :≥4级  6.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(毛):≥4级、沾色(棉):≥4级  7.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(毛):≥4级、沾色(棉):≥4级  8.耐唾液色牢度:原样变色:≥4级、毛沾色:≥4级、棉沾色:≥4级  ★9.PH值:4.0-7.5，甲醛含量(mg/kg):≤75，异味:无，可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用 |

1. 质量要求

1、提供全新现货，货物需要包装完好，表面无破损；

2、货物必须符合或优于国家(行业）公共用纺织产品安全技术规范标准；

3、货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担；

4、质保期为验收合格后1.5年（延长6个月，共计18个月），供应商需提供1年7\*24小时售后质保服务，质保期内如同一质量问题连续出现三次，供应商需无偿免费更换产品供采购人正常使用；

5、成交供应商所供布类物资均需印制或缝制水洗标签（公司名称及制作时间）。

★（三）商务要求

1.成交后7天内完成所有麻醉服外套供应；

2.项目报价应包含货物材料、制作、打包、运输、验收合格交付使用之前及质保期内质保服务等等所有其他有关各项的含税费用。

3.技术要求中有明确要求的，需满足纺织物GB类型国家标准，（甲醛含量按GB/T 2912.1执行，PH值按GB/T7573执行，耐酸碱汗渍色牢度按GB/T 3922执行，耐干摩擦色牢度按GB/T 3920执行，耐唾液色牢度按GB/T 18886执行，可分解致癌芳香胺按GB/T 175292和GB/T 23344执行）并出具检测报告。

（四）付款方式：全部货物验收合格后支付中标金额的100%。

（五）其它要求

1、提供三证合一的营业执照复印件；

2、以上证明材料要求提供复印件的必须加盖供应商(法定名称)鲜章,不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替；

3、报价文件请勿涂抹，否则视为无效报价。