广元市中心医院
候诊报道设备采购项目要求
（1） 候诊屏
1. 数量：1台；
2. 参数要求：
[bookmark: OLE_LINK1]（1.显示尺寸： ≥55英寸。
1、 最佳分辨率: ≥1920×1080。
2、 支持对服务器发送的远程控制命令的解析和处理，包括：插播消息、重启终端、休眠、唤醒、强制关机、定时开关机、设置音量、应用程序的远程在线升级。设置终端下载速率的上限。
3、 支持横屏、竖屏壁挂式播放、支持全屏、分屏播放，模块化设计分屏显示。
4、 采用工业级四核主控芯片，主频1.8GHz，搭载 Android 11 的操作系统 。
5、 需配套医院现有排队叫号系统使用。
（2） 报道机
1. 数量：1台；
2. 参数要求：
1. 显示尺寸： ≥21.5 英寸。 
2. 最佳分辨率: ≥1920×1080。 
3. 亮度: ≥350cd/m²。
4. 对比度: ≥1000:1。 
5. 响应时间: ≥5ms。 
6. 触摸方式: 10 点 电容 G+G。 
7. 机身材质: SPCC 冷轧板 + 铝合金型材。 
8. 配置酷睿 i5/4G/128G 固态硬盘，兼容系统 Windows7/8/10。 
9. 配置热敏打印机。 
10. 配置二维码扫描器。 
11. 配置身份证阅读器。 
12. [bookmark: _GoBack]需配套医院现有排队叫号系统使用。

